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	ΝΕΟΣ ΚΩΔ
	Προμήθεια φιάλης 5 lt /200 bar με κλείστρο στρόφιγγα κατά DIN 477, No6 τελικής πίεσης εμφιάλωσης 150 bar και περιεκτικότητας 0,75 m3αερίου . Με αέριο μείγμα 5%CO2+16%O2 +rest N2 . 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ( ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ )
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