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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ SPLIT TYPE
18.000 BTU/H
Μονάδα διαιρούμενου τύπου, split type INVERTER
Το σύστημα θα είναι ψύξη-θέρμανση-αφύγρανση με στοιχεία απευθείας εκτόνωσης.
Η εξωτερική συσκευή της μονάδας να μπορεί να τοποθετηθεί σε ύπαιθρο χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα από τις καιρικές συνθήκες και πάνω σε βάση στήριξης.
1. Ο συμπιεστής θα είναι αθόρυβος < 60dB
2. Ο ανεμιστήρας θα είναι φυγοκεντρικός και αθόρυβος με τρεις (3) συχνότητες.

3. Η εσωτερική και εξωτερική συσκευή της κλιματιστικής μονάδας θα είναι απαραίτητης κατασκευής του ίδιου εργοστασίου.

4. Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με χρονοδιακόπτη απότομης εκκίνησης και στάσης για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, θερμοστάτη, ενδεικτική λυχνία και διακόπτη ανεμιστήρα, να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπέρταση και προστασίας του συμπιεστή από διακοπές ρεύματος.
5. Η μονάδα θα έχει ηλεκτρονικό κύκλωμα που θα προξενεί τρίλεπτη υστέρηση στη λειτουργία του συμπιεστή σε περίπτωση επαναλειτουργίας του μηχανήματος μετά από σύντομη στάση.
6. Να λειτουργεί με Freon οικολογικού τύπου R32
7. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται εκτός από τις κλιματιστικές μονάδες όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικα και όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση, σύνδεση (συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής σύνδεσης )και αποχέτευση  κλπ. 
8. Η μονάδα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη και άριστη κατάσταση.
9. Λειτουργία εξωτερικής μονάδας μέχρι –5ο C θερμοκρασία περιβάλλοντος.

10. Επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη και άμεση επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων (service)

11. Να έχει CE mark και πιστοποίηση κατά ISO και Eurovent 
12. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε  (5) χρόνια τουλάχιστον.
13. Βαθμός απόδοσης ψύξης (SEER) : 7W/W
14. Βαθμός απόδοσης θέρμανσης (SCOP) : 4W/W
15. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++(ψύξη) και A+++ (θερμή ζώνη)
16. Να παραδοθούν  τα service και operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

Για την υλοποίηση του έργου, ο προμηθευτής αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Την προμήθεια και παράδοση του κλιματισμού στην αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας .
ΧΡΟΝΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΜΕΣΟΣ : Οι μονάδες θα έχουν παραδοθεί σε  10 ημέρες από την παραγγελία

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η Τεχνική Υπηρεσία υποχρεούται:Να επεξηγήσει στους ενδιαφερόμενους τους όρους των προδιαγραφών . 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Παροχή εγγύησης πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

2. Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης και επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια μετά την λήξη της εγγύησης.

3. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το φύλλο συμμόρφωσης στους ειδικούς και τεχνικούς όρους της διακήρυξης.

4. Να αναφερθούν και να ληφθούν υπόψη:

4.1. Τα επιπλέον προτερήματα που τυχόν διαθέτει το προσφερόμενο σύστημα.

4.2. Τα διεθνή standards ασφαλείας που πληροί το σύστημα.

5. Ισχύς προσφοράς τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες

6. Να υπάρχει υποχρεωτικά επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκων των κλιματιστικών μηχανών στο Ηράκλειο Κρήτης.
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