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Τεχνικά χαρακτηριστικά λήψεων Ο2.
Τύπος προϊόντος
· Λήψη ιατρικού οξυγόνου.
· Πρότυπο σύνδεσης: DIN 13260-2
· Προορισμός για εγκατάσταση σε δίκτυα ιατρικών αερίων νοσοκομείου.
· Ονομαστική πίεση οξυγόνου 400 kPa (4 bar)
Κατασκευή    
         Βάση από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. 
         Αυτόματη βαλβίδα απομόνωσης (shut-off valve), ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί ο   
           μηχανισμός χωρίς διακοπή της παροχής στις υπόλοιπες λήψεις. 
         Ελατηριωτή βαλβίδα λειτουργίας. 
         Τοποθέτηση με περικόχλιο χωρίς οπή στο πλάι 
         Στεγανοποίηση με O-ring κατάλληλο για χρήση με οξυγόνο.
Πρότυπα
· DIN 13260-2
· Σήμανση CE 0653
· ΕΝ 737-1

