Προδιαγραφές πιστοποίησης πρότυπων βαρών κλάσης Μ1
Η πιστοποίηση αφορά στα παρακάτω πρότυπα βάρη κλάσης M1:

1. 5 βάρη Χ 20 kg από χυτοσίδηρο
2. 1 βάρος Χ 10 kg από χυτοσίδηρο
3. 1 βάρος Χ 5 kg από ανοξείδωτο ατσάλι
4. 1 βάρος Χ 2 kg από ορείχαλκο
5. 1 βάρος Χ 2 kg από ανοξείδωτο ατσάλι
6. 1 βάρος Χ 1 kg από ανοξείδωτο ατσάλι
7. 1 βάρος Χ 0,5 kg από ανοξείδωτο ατσάλι 
Επίσης, η πιστοποίηση αφορά στα παρακάτω πρότυπα βάρη κλάσης F1:
8. 1 βάρος Χ 1mg από ανοξείδωτο ατσάλι
9. 2 βάρη Χ 2mg από ανοξείδωτο ατσάλι
10. 1 βάρος Χ 5mg  από ανοξείδωτο ατσάλι
11. 1 βάρος Χ 10mg από ανοξείδωτο ατσάλι
12. 2 βάρη Χ 20mg από ανοξείδωτο ατσάλι
13. [bookmark: _GoBack]1 βάρος Χ 50mg  από ανοξείδωτο ατσάλι
14. 1 βάρος Χ 100mg  από ανοξείδωτο ατσάλι
15. 2 βάρη Χ 200mg από ανοξείδωτο ατσάλι
16. 1 βάρος Χ 500mg  από ανοξείδωτο ατσάλι
17. 1 βάρος Χ 1gr από ανοξείδωτο ατσάλι
18. 2 βάρη Χ 2gr από ανοξείδωτο ατσάλι
19. 1 βάρος Χ 5gr από ανοξείδωτο ατσάλι
20. 1 βάρος Χ 10gr από ανοξείδωτο ατσάλι
21. 2 βάρη Χ 20gr από ανοξείδωτο ατσάλι
22. 1 βάρος Χ 50gr από ανοξείδωτο ατσάλι
23. 1 βάρος Χ 100gr από ανοξείδωτο ατσάλι
24. 2 βάρη Χ 200gr από ανοξείδωτο ατσάλι

1) Η πιστοποίηση θα γίνει στο χώρο του Νοσοκομείου σε συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, δίνεται η δυνατότητα να γίνει στο χώρο της αναδόχου εταιρείας με την υποχρέωση εκείνη να αναλάβει το κόστος αποστολής των βαρών στην έδρα της και να υποδείξει τον τρόπο συσκευασίας και μετακίνησης τους.
2) Για το κάθε βάρος  θα πρέπει να παραδοθεί  στο Τμήμα Βιοϊατρικής αναλυτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων και των μετρήσεων.
3) Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν σε περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση) των οποίων οι τιμές θα πρέπει να αναφέρονται στις εκθέσεις. 
4) Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρότυπος εξοπλισμός (πρότυπα βάρη αναφοράς, ζυγοί, θερμόμετρα, υγρασιόμετρα, βαρόμετρα) με πιστοποίηση σε ισχύ. Να κατατεθούν οι σχετικές πιστοποιήσεις.
5) Να αναφερθεί η μέθοδος διακρίβωσης.
6) [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις των βαρών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
· Οπτικός έλεγχος
· Διακρίβωση βάρους
· Ανοχή Μέτρησης
· Μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα
(Περισσότεροι πιθανοί έλεγχοι να αναφερθούν) 
7) Οι ανάδοχες εταιρίες θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν :
· Πιστοποίηση ISO. 
· Προσωπικό με εξειδικευμένες σπουδές και εκπαιδεύσεις. 
Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
8) Η προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές.

