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· ΠΟΔΙΑ ΛΑΝΤΖΑΣ
· 100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
· ΥΛΙΚΟ: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ PVC ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 
· Σκληρό Ύφασμα : 70% PVC, 30% Πολυεστέρας 880g
· ΥΦΑΣΜΑ Texpel™ Splash Eco χωρίς PFAS. ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
· ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
· ΛΕΥΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ
· ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
· ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΕΝ-343, OEKO-TEX STANDARD 100
· ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 110Χ130 εκ
· ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝΟΥΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
· ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
· ΛΕΙΑ, ΜΗ ΠΟΡΩΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
· Με φινίρισμα χημικής προστασίας, αυτή η ανθεκτική ποδιά προστατεύει από οξέα, αλκάλια και έλαια.
· Βάρος: 600gr/m2
· Πάχος: 8mm



Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικά καταλληλότητας  ISO 14000



Δείγμα απαραίτητο επί ποινή αποκλεισμού
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