6.Τεχνικές προδιαγραφές Καλώδιο Οπτικό LC to LC OS2 (3m)


	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Τύπος
	Singlemode OS2 Fiber Patch Cable
	

	Αριθμός ινών patch cord
	2 Fibers
	

	Σύνδεση
	LC UPC Duplex to LC UPC Duplex
	

	Μήκος
	3m
	

	Αριθμός τεμαχίων
	20
	



