	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Χαρακτηριστικά:
	· Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό 2,8 ιντσών
· Γραφική διεπαφή
· Δοκιμή μήκους καλωδίου
· Δοκιμές τύπων καλωδίων RJ11, RJ45 και ομοαξονικών καλωδίων
· Προσδιορισμός προτύπων POE
· Ψηφιακή αναζήτηση
· Εμβέλεια 500m
· Ανάλυση 0,33m
· Προστασία εισόδου 70V DC
· Τεχνολογία TDR: χωρίς δοκιμές τυφλής περιοχής
	

	Τύπος καλωδίου δοκιμής καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους
	1. UTP (μη θωρακισμένο καλώδιο)
2. FTP (θωρακισμένο καλώδιο από φύλλο αλουμινίου)
3. SSTP (διπλά θωρακισμένο καλώδιο δικτύου)
	

	Ομοαξονικό καλώδιο
	50Ω, 75Ω, 93Ω.
	

	Εύρος δοκιμής μήκους καλωδίου
	Range: 500 m
Resolution: 0.33 m
Accuracy:  ± 4% or 0.6 m
	

	· Ethernet port test 
· Cable location 
· Port blinks
	ΝΑΙ
	

	POE detection
	POE power detection
POE standard: 802.3AF
POE standard: 802.3AT
	

	Τροφοδοσία
	AAA alkaline batteries x4
	

	Γενικά Χαρακτηριστικά και παρελκόμενα συσκευασίας
	RJ45 adapting cable: 1 pc;
RJ11 adapting cable: 1 pc;
RJ11 adapting cable (adapted to alligator clip): 1 pc;
Plug, F-connector to F-connector: 1 pc;
User manual: 1 pc
	

	Πιστοποίηση
	CE, FCC, RoHS 
	

	Εγγύηση
	Τουλάχιστον 3 χρόνια
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