|  |
| --- |
|  |

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η.**

**Αντικείμενο Έργου**

1. Συντήρηση γραμμών συμπυκνωμάτων τριών (3) λεβήτων
2. Συντήρηση γραμμών συμπυκνωμάτων BOILER ζεστού νερού χρήσης
3. Συντήρηση εγκαταστάσεων ατμού (Εγκαταστάσεις λεβητοστασίου , ατμολέβητες - ατμογεννήτριες , δίκτυα , δοχεία συμπυκνωμάτων , εναλλάκτες , αντλίες, βάνες , φίλτρα , ατμοπαγίδες , κλίβανοι, αποστειρώσεις, χύτρες, κλπ)
4. Συντήρηση εγκαταστάσεων πετρελαίου (Δεξαμενές , αντλίες , δίκτυα, φίλτρα κ.λπ), εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης (μηχανοστάσια , δίκτυα , κυκλοφορητές αντλίες, θερμαντικά σώματα, ατμοπαγίδες , λέβητες ).
5. Συντήρηση κάθε άλλης εγκατάστασης ή μηχανήματα ή συσκευή που χαρακτηρίζεται σαφώς μηχανολογική και θα υποδειχτεί από την Τεχνική Υπηρεσία κ.λπ.
6. Έλεγχος καλής λειτουργίας αποσκληρυντών (ένδειξη υδρομετρητων, σκληρότητα, αλάτι κ.α)
7. Καταγραφή μετρήσεων θερμαστηρίου και καταναλώσεων καυσίμου (έντυπο παρακολούθησης λειτουργιας θερμαστηριου, δελτίο καταναλώσεων καυσίμου)

Όλα τα υλικά για τις παραπάνω εργασίες είναι υποχρέωση του Νοσοκομείου.

**Πίνακας Κοστολόγησης Εργασιών**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ** | **ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ** |
| 1. | Συντήρηση γραμμών συμπυκνωμάτων τριών (3) λεβήτων  | 3.000€ |
| 2. | Συντήρηση γραμμών συμπυκνωμάτων BOILER ζεστού νερού χρήσης  | 3.000€ |
| 3. | Συντήρηση εγκαταστάσεων ατμού (Εγκαταστάσεις λεβητοστασίου , ατμολέβητες - ατμογεννήτριες , δίκτυα , δοχεία συμπυκνωμάτων , εναλλάκτες , αντλίες, βάνες , φίλτρα , ατμοπαγίδες , κλίβανοι, αποστειρώσεις, χύτρες, κλπ) | 5.000€ |
| 4. | Συντήρηση εγκαταστάσεων πετρελαίου (Δεξαμενές , αντλίες , δίκτυα, φίλτρα κ.λπ), εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης (μηχανοστάσια , δίκτυα , κυκλοφορητές αντλίες, θερμαντικά σώματα, ατμοπαγίδες , λέβητες ) | 5.000€ |
| 5. | Συντήρηση κάθε άλλης εγκατάστασης ή μηχανήματα ή συσκευή που χαρακτηρίζεται σαφώς μηχανολογική και θα υποδειχτεί από την Τεχνική Υπηρεσία κ.λπ. | 3.000€ |
| 6. | Έλεγχος καλής λειτουργίας αποσκληρυντών (ένδειξη υδρομετρητων, σκληρότητα, αλάτι κ.α) | 2.000€ |
| 7. | Καταγραφή μετρήσεων θερμαστηρίου και καταναλώσεων καυσίμου (έντυπο παρακολούθησης λειτουργιας θερμαστηριου, δελτίο καταναλώσεων καυσίμου) | 2.000€ |

**ΑΡΘΡΟ 1**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός 12 μηνών.

**ΑΡΘΡΟ 2**

**ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Για το αντικείμενο της παρούσης απαιτείται Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ.

**ΑΡΘΡΟ 3**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Νόμου 4820/2021

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να είναι άριστα εκπαιδευμένος , υψηλού επιπέδου εμπειρίας και γνώσεων η οποία θα ελεγχθεί από 3μελή επιτροπή Μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή ή την απόρριψη του , ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεμβαίνει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει που αφορά το αντικείμενο της παρούσης καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας του χρόνου .

Επειδή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας σε 24ωρη βάση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πιθανόν να συμμετέχει με το προσωπικό του Νοσοκομείου σε ενιαία προγράμματα υπηρεσιών με βάρδιες (πρωινή – απογευματινή – νυκτερινή και σε ημέρες αργιών και Κυριακών) , που θα συντάσσονται με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα κοινοποιούνται έγκαιρα στον Ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες , όπως καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία .

Σε περίπτωση έκτακτων ή απρόβλεπτων αναγκών των Η/Μ Εγκαταστάσεων , οι οποίες έχουν σχέση με την ασφάλεια της λειτουργίας του Νοσοκομείου , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολείται αδιάλειπτα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

**ΑΡΘΡΟ 4**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από :

1. Το εργατικό κόστος που συμπεριλαμβάνει το κόστος εργασίας και ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών καλύπτεται από τον Ανάδοχο και το Νοσοκομείο δεν έχει καμία υποχρέωση για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
2. Τον φόρο προστιθέμενης αξίας 24%

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ = 23.000€ (συμπεριλαμβ. ΦΠΑ)**

**ΑΡΘΡΟ 5**

**ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη, οι πληρωμές θα γίνονται ισόποσα μηνιαία, μετά από σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΓΝΗ. Ο λογαριασμός υπογράφεται από την επίβλεψη και θεωρείται βάση του Πίνακα Κοστολόγησης Εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος πριν από την κατάθεση της προσφοράς του Υποχρεούται να επισκεφτεί το Νοσοκομείο ώστε να έχει άμεση αντίληψη των δεδομένων και των συνθηκών του έργου. Η επίσκεψη αυτή θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση που θα του παρέχει η υπηρεσία και την οποία θα καταθέσει με την προσφορά του , διαφορετικά η προσφορά του απορρίπτεται .

 **Ο** **ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΘΕΩΡΗΘΗ**

 **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ