1.Τεχνικές προδιαγραφές οθονών 24"για Η/Υ με ενσωματωμένα ηχεία

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση
	Απάντηση προμηθευτή

	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	

	Καινούργιο και αμεταχείριστο
	ΝΑΙ
	

	Ποσότητα
	56 τεμ.
	

	Διαγώνιος Οθόνης
	
 23.8"
	

	Τεχνολογία Οθόνης
	In-Plane Switching (IPS)
	

	Τεχνολογία Backlight
	LED
	

	Επίστρωση οθόνης
	Αντιθαμβωτική λειτουργία με σκληρότητα 3H
	

	Φωτεινότητα
	
250 cd/m²
	

	Ανάλυση
	1920 x 1080 @ 100Hz
	

	Λόγος αντίθεσης (τυπική)
	
1.500:1 (τυπική)
	

	Αναλογία Εικόνας
	16:9
	

	Γωνία προβολής
	178° κατακόρυφη / 178° οριζόντια
	

	Χρόνος απόκρισης
	≤4 ms
	

	Pixel Per Inch (PPI)
	Τουλάχιστον 93
	

	Είσοδος σήματος
	2 x HDMI (HDCP 1.4)
	

	Πιστοποίηση TUV
	Ναι, 4 Star
	

	Πιστοποίηση Color Gamut (typical)
	Τουλάχιστον 99% sRGB (typical) (CIE1931)
	

	Επιπλέον Χαρακτηριστικά
	· Κλίση (-5° έως 21°)
· Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων
· Security-lock slot
	

	Απομακρυσμένη διαχείριση πόρων μέσω εφαρμογής
	ΝΑΙ
	

	Ενσωματωμένα Ηχεία

	ΝΑΙ, τουλάχιστον 2 x 3W
	

	Συμμορφούμενα πρότυπα
	· BFR/PVC reduce monitor (The circuit boards are made from BFR/PVC-free laminates.)
· Arsenic-free glass and Mercury-free for the panel only
· ENERGY STAR certified monitor
	

	Καλώδια που περιλαμβάνονται στη συσκευασία
	· 1 x Power cable
· 1 x HDMI cable

	

	Εγγύηση
	
 3 έτη Onsite
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