                                                             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
                                     ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

	A/A
	ΚΩΔ.
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	1.
	390401
	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN80 
ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR
	

5

	2.
	390402
	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN65
ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR
	
6

	3.
	390403
	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN50 
ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR
	
6

	4.
	390404
	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN40
ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR
	
6

	5.
	390405
	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΛΑΤΖ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ DN32 
ΧΑΛΙΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΤΖΕΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ T =105Co+ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR
	
5

	6.
	390406
	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1 ‘’ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Βιδωτό με θηλυκά τρελά ρακόρ
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 1’
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τ=105CO+
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 16 BAR
	

4

	7.
	Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ
	Βάνες σφαιρικές ½
Στέλεχος ορειχάλκινο
Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F)
Χειροκίνητος μοχλός, περιστροφή 90°
	8

	8.
	Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ
	Βάνες σφαιρικές ¾
Στέλεχος ορειχάλκινο
Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F)
Χειροκίνητος μοχλός, περιστροφή 90°
	8

	9.
	Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ
	Βάνες περιστροφικές 1 ¼
Στέλεχος ορειχάλκινο
Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F)
	6

	10.
	Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ
	Βάνες περιστροφικές 1 ½
Στέλεχος ορειχάλκινο
Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F)
	2

	11.
	60635
	Μαστός ½
ορειχάλκινος
	8

	12
	58996
	Μαστός ¾
ορειχάλκινος
	8

	13.
	396797
	[bookmark: _GoBack]ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  1/2
	50

	14.
	396808
	ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΑΣΤΟ ΝΙΠΤΗΡΑ
	50

	15.
	226047
	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟΥ MAMOLI 11T WC 
	15

	16.
	396801
	ΤΕΦΛΟΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
	20

	17.
	Ν.ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2΄΄
Στέλεχος ορειχάλκινο
Σύνδεση Θηλυκό × Θηλυκό (F/F)
Χειρισμός Χειροκίνητος μοχλός, περιστροφή 90°
	5

	18.
	Ν. ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΒΡΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ½ 

	20

	19.
	396795
	ΣΠΥΡΑΛ ΝΤΟΥΖ
	25

	20
	22347
	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΖ (ΛΑΒΕ) 1/2
	25

	
	
	
	

	
	
	
	





















